타일시공 재료 점검 체크리스트

점검항목	기준치	실제값	적합	부적합	비고
타일크기규격	300x300mm
타일두께	8-12mm
타일표면상태	매끈함
타일색상균일성	색상편차없음
접착제종류	타일전용접착제
줄눈재질	에폭시그라우트
줄눈색상	타일색상매칭
시멘트함유량	기준이하
방수재성능	JIS정품
하지보드상태	평탄함
방습지품질	통기성확보
경화제반응성	정시간내완화