분전반운전상태점검표

□ 일일점검항목

점검항목	점검결과	이상여부	점검시간	점검자	비고
누전차단기동작상태
분기회로전압확인
접지저항값측정
모선온도확인
차단기접점검사
부하전류측정
케이블절연저항
배선용차단기동작
보호기능작동확인
외관손상여부검사
단자연결부견고성
환기상태점검
실내온습도관리

□ 주기점검사항

점검항목	점검주기	최종점검일	다음점검일	상태
절연내력시험	6개월
접지저항측정	1년
열화상진단검사	1년
회로도면검토	2년