창호 방음 시공 현장 점검표

점검항목	기준	적합	부적합	시정내용	비고
창호프레임설치기준	수평수직기준
페킹설치상태	균등한간격
실린트시공	틈새없음
방음재료품질	규격이상
이중창시공	거리30mm이상
방음재고정도	견고한상태
실크스크린인쇄	선명함
외부마감재시공	균등미려
내부미장마감	평활도정상
창문개폐기능	부드러운개폐
방음성능측정	기준충족