주거환경레이돈검사체크리스트양식

검사기본정보

검사일자	검사위치	건축년도	점검자명	비고

레이돈측정점검항목

점검항목	점검결과	측정값	적합여부	비고
침실라돈농도	완료	2.8Bq/m□	적합	기준이하
거실라돈농도	완료	1.5Bq/m□	적합	기준이하
지하실라돈농도	미실시	-	-	해당없음
환기시스템점검	완료	정상	적합	정상작동
방수층상태점검	완료	양호	적합	손상없음
바닥균열상태점검	완료	없음	적합	정상
기초부단열조건확인	완료	설치됨	적합	적절함

검사의견및조치사항

항목	내용
검사의견	전반적으로 실내환경기준을 만족하며 양호한 상태입니다. 정기적인 환기를 통해 실내공기질을 유지할 것을 권고합니다.
개선조치	현재 측정값이 기준 이내이므로 특별한 개선조치는 필요하지 않으며, 지속적인 통풍관리를 권장합니다.