건물 내 레이돈 검출 점검표

점검항목	기준값	측정값	적합	부적합	비고
실내공기중레이돈농도측정
라돈가스누출위치식별
실내습도및온도확인
환기장치동작상태확인
바닥및벽면균열검사
방사선측정장비교정확인
실내벽면오염흔적여부
지하공간통풍시스템점검
건물외부수증기유입경로확인
실내오염원제거적절성평가
부하저감설비가동여부점검