기계설비 정기 점검표

점검항목명	상태양호	점검결과	조치사항	비고
냉동기 냉매 압력 수치	정상	0.8MPa	압력 유지 중	운전상태 양호
송풍기 벨트 장력 상태	양호	적정	장력 조절 완료
펌프 축봉 장치 누수 여부	양호	없음	누수 없음 확인
배관 연결부 부식 상태	양호	미세부식	방청 도장 예정
밸브 개폐 작동 원활성	양호	원활	작동 확인 완료
열교환기 핀 오염도	양호	청결	세척 완료
냉각탑 팬 회전 소음	양호	정상	소음 발생 없음
필터 차압 수치 확인	양호	0.2kPa	교체 주기 확인
제어 패널 온도 상태	양호	40도	정상 범위 내
배수 펌프 자동 작동	양호	작동	수위 센서 연동 확인
배관 보온재 파손 여부	양호	이상없음	보온 상태 양호