분전반 정기 점검 체크리스트

점검항목명	점검결과(양호/불량)	측정값/상태	조치사항	비고
외함 부식 및 파손 여부	양호	이상없음	-	정기점검완료
차단기 단자 체결 상태	양호	체결확인	-	-
누전차단기 작동 시험	양호	정상작동	-	-
절연 저항 측정값	양호	100M□ 이상	-	-
배선 정리 및 피복 상태	양호	손상없음	-	-
접지 단자 연결 상태	양호	접지확인	-	-
분전반 내부 먼지 및 이물질	양호	청소완료	-	-
회로 식별 표지 부착 상태	양호	표기명확	-	-
열화상 측정 온도 상태	양호	정상온도	-	-
도어 잠금 장치 작동 여부	양호	잠금확인	-	-
전압 밸런스 측정 상태	양호	편차없음	-	-