압축필터 관리 점검표

점검항목명	점검결과_상태	점검내용_확인	점검내용_확인2	비고
필터 하우징 외관 상태	정상	[ ]	[ ]	부식 없음 확인됨
압력계 수치 정상 여부	정상	[ ]	[ ]	설정 압력 범위 내 작동
배관 연결부 누설 여부	양호	[ ]	[ ]	기밀 유지 상태 양호
필터 엘리먼트 오염도	보통	[ ]	[ ]	교체 주기 확인 필요
드레인 밸브 작동 상태	정상	[ ]	[ ]	배수 기능 원활함
압력 강하 차이값 확인	양호	[ ]	[ ]	차압 범위 이내 유지
지지대 고정 상태 점검	정상	[ ]	[ ]	흔들림 없음 확인
인디케이터 가시성 확보	양호	[ ]	[ ]	식별 용이함
주변 환경 청결도	양호	[ ]	[ ]	주변 이물질 없음
계측기 교정 유효기간	정상	[ ]	[ ]	교정 유효기간 내 있음
밸브 시트 밀폐력	양호	[ ]	[ ]	누설 현상 없음
전체 시스템 작동음	정상	[ ]	[ ]	이상 소음 발생 없음