비상발전기 검수 체크리스트

점검항목명	상태결과(양호/불량)	측정수치	점검내용상세	비고
엔진오일 잔량 확인	양호	8.5L	오일 레벨 게이지 기준치 충족	정상범위 내 유지됨
냉각수 수위 점검
배터리 전압 측정
연료 탱크 잔량 확인
제어반 동작 상태
누유 및 누수 여부
배기 가스 배출 상태
충전기 작동 여부
자동운전 모드 확인
주변 청결 및 정리상태
소음 및 진동 정도