케이블 시설 점검표

점검항목명	상태양호	보수필요	점검결과	비고
케이블 피복 손상 여부 확인	양호	-	정상
외피 변색 및 경화 상태	-	양호	정상
케이블 고정 상태 및 인장력	양호	-	정상
접지선 연결 및 도통 상태	-	확인필요	주의	접지단자 부식 의심
단자대 체결 조임 상태	양호	-	정상
케이블 트레이 오염도	양호	-	정상
주변 환경 습도 및 온도	-	양호	정상
전선 피복 내열성 상태	양호	-	정상
케이블 경로 이물질 유무	-	양호	정상
케이블 라벨 부착 상태	양호	-	정상
절연 저항 측정값 수치	-	정상	양호