환기설비 관리 점검표

점검항목명	상태점검결과	점검기준	비고
송풍기 가동 상태	양호	소음 및 진동 유무 확인	-
환기팬 회전 속도	정상	설정 RPM 유지 여부	-
필터 오염도 측정	교체필요	먼지 축적 상태 확인	차주 교체 예정
덕트 연결부 누설	이상없음	이음새 밀폐 상태	-
댐퍼 작동 여부	정상작동	개폐 원활성 확인	-
배기구 폐쇄 여부	개방상태	배기구 이물질 유무	-
모터 발열 상태	정상온도	권장 작동 온도 준수	-
제어반 전압 측정	정격전압	입력 전압 안정성	-
급기구 풍량 확인	적정풍량	공기 유입량 측정	-
구동 벨트 마모도	양호	벨트 균열 및 장력	-