시설물 수압 점검표

점검항목명	상태결과	측정수치	점검내용상세	비고
배관 연결부 누수 여부	이상없음	0.5MPa	연결부 건조 상태 양호	특이사항 없음
압력계 지침 작동성	정상	4.2kgf/cm2	바늘 움직임 원활함	-
밸브 개폐 작동 상태	양호	완전개방확인	핸들 회전 부드러움	-
펌프 가동 소음도	정상	저소음	진동 발생 없음	-
배관 부식 및 부풀음	양호	부식없음	외관 도장 상태 양호	-
수압 유지 안정성	정상	일정압력유지	압력 강하 현상 없음	-
체크밸브 역류 방지	양호	-	역류 현상 미발생	-
압력 스위치 설정값	정상	설정치일치	설정 압력 내 작동	-
물탱크 수위 센서	정상	-	수위 감지 정상작동	-
안전밸브 작동여부	이상없음	-	누설 및 파손없음	-