장기주차차량 점검표

점검항목명	차량번호 예시	점검내용 예시	상태확인(O/X)	특이사항
타이어 공기압 상태	12가3456	육안 점검 완료	O	정상 범위 내 위치함
배터리 전압 측정	98나7654	전압 수치 확인	O	방전 위험 없음
외관 파손 여부	45다1234	스크래치 확인	X	좌측 도어 미세 흠집
엔진오일 누유 확인	67라9012	하부 바닥면 관찰	O	누유 흔적 없음
와이퍼 고무 상태	34마5678	경화 여부 확인	O	유연성 유지됨
브레이크 패드 마모	11부8765	잔량 확인 작업	O	교체 주기 남음
냉각수 수위 체크	22이4321	보조탱크 확인	O	적정량 유지 중
등화장치 작동여부	88차1122	전조등 및 미등	O	모든 전구 정상
유리창 균열 확인	55송9988	전면 유리 검사	O	이상 없음
내부 악취 유무	44하3322	실내 공기 확인	X	쾌적한 상태 유지
차량 청결 상태	77키1234	먼지 및 오염도	O	세차 필요 없음