발전기 정기점검표

시설물 안전 관리 점검 기록

점검항목명	점검상태	측정값/수치	판정결과	비고
엔진오일 유량 및 색상	정상	8.5L / 양호	적합	오일 교환 주기 확인 완료
냉각수 수위 및 농도	정상	Full 수위 유지	적합	-
배터리 전압 측정치	정상	24.5V	적합	-
연료 탱크 잔량 확인	정상	80% 이상	적합	-
누유 및 누수 여부	이상무	누출 없음	적합	-
배기 시스템 상태	정상	소음 정상	적합	-
제어반 조작 스위치	정상	작동 원활	적합	-
자동 기동 테스트	정상	즉시 기동됨	적합	-
주변 청결 및 정리상태	정상	청결함	적합	-
소음 및 진동 수치	정상	기준치 이내	적합	-