공조기기 운전 점검표

점검항목	점검기준	월	화	수	목	금	토	일	비고
실내온도설정	22□C
냉각수온도	5~10□C
필터상태점검	청결상태
실외기팬회전	정상작동
냉매누설확인	누설없음
응축수배출	원활함
배관연결상태	견고함
전원공급확인	정상
음성소음측정	70dB이하
진동확인	정상범위