의료폐기물소각 유해가스 배출 점검표

점검항목	기준값(mg/m□)	측정값(mg/m□)	적합여부	측정일시	측정장비	비고
HCl(염화수소)	10
HF(불화수소)	1
SOx(황산화물)	200
NOx(질소산화물)	250
CO(일산화탄소)	100
먼지(입자상물질)	20
오염도지표(O□농도)	6~14%
가스배출온도확인	60~200□
연소가스정화장치점검	정상작동
배출가스배연상태확인	무연상태
여과포(필터)상태점검	양호