병원 가스안전 점검표

점검일시 및 시설정보

점검일자	점검시간	시설명	점검자	연락처
2026-03-18	14 : 30	□□병원	김점검	010-1234-5678

가스안전 점검항목

점검항목	기준값	측정값	점검결과	비고
산소배관압력	350kPa	350kPa	양호	정상
질소배관압력	600kPa	600kPa	양호
이산화탄소배관압력	750kPa	750kPa	양호
웃스산스배관압력	300kPa	300kPa	양호
진공배관압력	80kPa	80kPa	양호
배관누출검사	누출없음	누출없음	양호
벽면콘센트안전점검	정상작동	정상작동	양호
응급차단장치작동	정상	정상	양호

점검의견 및 조치사항

점검의견	추가조치	담당부서
전체시설 가스안전기준 준수	없음	의료기술팀