병원 환기설비 안전점검표

점검구분	점검항목명	상태확인	점검결과	비고
공조기실	송풍기 작동 소음 및 진동 여부	정상	양호	소음 수치 60dB 이하
공조기실	필터 오염 및 교체 주기 확인	정상	양호
덕트라인	덕트 연결 부위 누설 여부	정상	양호
덕트라인	댐퍼 개폐 작동 상태	정상	양호
급배기구	외기 흡입구 이물질 유입 여부	정상	양호
급배기구	배기구 토출 압력 적정성	정상	양호
제어반	전기 배선 및 단자 체결 상태	정상	양호
제어반	자동 제어 시스템 작동 여부	정상	양호
실내환경	구역별 환기 횟수 준수 여부	정상	양호
실내환경	실내 온도 및 습도 유지 상태	정상	양호
실내환경	공기질 측정 데이터 일치성	정상	양호
기타사항	설비 주변 청결 및 정리 상태	정상	양호