로봇 수술 장비 작동 상태 점검표

점검 항목명	정상 작동 여부	점검 결과	점검 시간	비고
콘솔 조작부 전원 상태	정상	양호	08 : 00	특이사항 없음
로봇 팔 관절 가동 범위	정상	양호	08 : 05	전 범위 가동 확인
3D 고해상도 카메라 초점	정상	양호	08 : 10	선명도 확인 완료
수술 기구 체결 상태	정상	양호	08 : 15	잠금 장치 확인
풋 스위치 응답 속도	정상	양호	08 : 20	지연 시간 없음
비상 정지 버튼 작동	정상	양호	08 : 25	즉시 정지 확인
시스템 소프트웨어 버전	정상	최신	08 : 30	v2.4 업데이트 완료
전원 공급 장치 전압	정상	안정	08 : 35	전압 변동 없음
통신 케이블 연결 상태	정상	양호	08 : 40	접촉 불량 없음
냉각 팬 소음 및 진동	정상	양호	08 : 45	정상 작동 소음
사용자 인터페이스 터치	정상	양호	08 : 50	반응 속도 적절