광학영상진단 점검표

점검 항목명	장비상태 점검	소모품 관리	환경 설정값	비고
광원 출력 안정성 확인(정상)	양호	교체필요없음	기준치내부
광학 렌즈 오염도 검사(깨끗함)	양호
영상 센서 감도 측정(정상)	양호
냉각 팬 작동 소음(정상)	양호
데이터 전송 속도(원활)	양호
전원 케이블 결착 상태(완료)	양호
영상 해상도 정밀도(합격)	양호
조명 밝기 균일성(양호)	양호
소프트웨어 버전(최신)	양호
배터리 잔량 및 충전(완료)	양호
필터 교체 주기(준수)	양호