병원 내부 공기질 점검표

점검구역	점검항목	상태확인	점검결과	비고
중환자실	공기정화장치 가동 여부	정상	양호	필터 교체 주기 확인 완료
외래대기실	환기 시스템 작동 상태	정상	양호
병동복도	실내 온도 적정성 유지	24도	양호
병동복도	실내 습도 적정성 유지	50%	양호
수술실	양압 유지 상태 확인	정상	양호
수술실	미세먼지 농도 측정값	15ug/m3	양호
검사실	이산화탄소 농도 수치	800ppm	양호
검사실	공기청정기 필터 청결도	깨끗함	양호
원무과	창문 및 출입구 밀폐성	양호	보통
계단실	공기 순환 통로 확보	확보됨	양호
기계실	공조기 팬 작동 소음	정상	양호