중재방사선 시술 장비 점검표

점검항목	상태확인	점검결과	비고	점검자성명
C-arm 전원 및 케이블 상태	정상	OK	케이블 피복 이상 없음	홍길동
영상 증폭기(I.I) 작동 여부	정상	OK
X-ray 발생 장치 출력 안정성	정상	OK
모니터 해상도 및 밝기	정상	OK
투시(Fluoroscopy) 모드 전환	정상	OK
조영제 주입기 연동 상태	정상	OK
풋스위치(Foot Switch) 반응	정상	OK
장비 구동부 소음 발생 여부	정상	OK
디지털 영상 저장 장치 용량	정상	OK
방사선 차폐 커튼 상태	정상	OK
비상 정지 버튼 작동 확인	정상	OK
냉각 팬 및 온도 제어	정상	OK