건설장비 운행비 점검표

점검항목	기준값	현재값	상태	조치사항	점검일시	비고
연료소비량	5.2L/h
정기점검일	30일주기
엔진오일수준	최대-최소
냉각수온도	70-90□
에어필터상태	청결
배터리전압	24V□2V
타이어기압	차량명시값
유압오일상태	정상
조명장치동작	정상
제동력점검	양호
경적장치점검	정상음량
안전장치상태	완전동작