내시경장비 관리대장

장비명
모델명
제조사
시리얼번호
구매일자

- 정기점검 주기 : 6개월마다

- 점검시 확인사항 : 기능정상 작동여부, 외관상태

- 점검자 : 의료기기관리담당자