조도 관리대장

□ 통로구간 점검 현황

구간명	점검일자	조도(lux)	측정위치
점검자명	점검결과	개선사항

□ 측정 기준

-일반통로 : 50~150 lux

-계단 : 150~300 lux

-긴급통로 : 50 lux 이상

□ 점검 기록

월도	점검횟수	부적합여부	개선완료	담당자