전기 설비 안전 점검표

점검항목	기준	양호	불량	개선필요	비고
접지저항값	1□이하
배선피복손상	손상없음
차단기동작	정상작동
누전차단기기능	정상작동
전기기구안전	기준합격
배전함상태	정상
배선도표기	명확함
조명기구안전성	안전
절연저항측정	1M□이상
분전반청결도	청결
연결단자상태	연결양호