측정 기기 교정 점검표

검사항목	점검방법	기준값	측정결과	판정	비고
영점오차검사	0점 재확인	□0.01mm	0.00mm	합격
량정밀도검사	표준기와비교	□0.02mm	0.01mm	합격
스팬교정검사	전체범위측정	□0.03mm	0.02mm	합격
반복성검사	동일점5회측정	0.01mm이하	0.005mm	합격
히스테리시스검사	상승하강측정	0.02mm이하	0.015mm	합격
온도영향검사	온도변화측정	0.001mm/□	0.0005mm	합격
표면상태검사	육안검사	기준이상	정상	합격
보정나사상태검사	회전확인	자유로움	양호	합격
표시명도검사	시인성확인	명확함	선명함	합격
기계적완전성검사	흔들림확인	없음	정상	합격
작동순원성검사	가동확인	매끄러움	원활함	합격
검출감도검사	최소값감지	0.01mm	0.01mm	합격