직물 가공 공정별 품질 점검표

공정단계	점검항목	규격	합격	부적합	비고
전처리	먼지및이물질제거
세제농도	pH농도측정	6.5~7.5
수온관리	온도적정성	50~60□C
염색	색상균일성	편차3%이내
염액농도	농도정밀검사	□2%
건조	함수율측정	8~12%
섬유손상도	단사강력도테스트	허용범위내
마무리	주름및손상검사	결함없음
광택도측정	표면광택수준	45~65
정전성테스트	정전기저항도	106□이상
치수안정성	수축률테스트	3%이내
최종검사	색상적합성확인	규격일치