활성탄 필터 설치 시 공정 점검표

점검항목	점검내용	기준	점검결과	비고
필터활성화검사		정상
용량점검		100%
흡착성능검증		합격
색도테스트		5도이하
초기압력손실		0.2bar
습기제거율		95%이상
불순물검사		검출안됨
필터표면상태		양호
기밀성테스트		누수없음
설치위치확인		기준부위
유지보수준비		완료