콘덴서 품질 검사 점검표

검사항목	검사기준	측정값	판정	검사자	비고
외형검사	손상,변형없음	정상	양호	김철수
극성검사	극성마킹정확	명확함	양호	이영희
용량측정	규격치□10%	47.5□F	합격	박민수
절연저항	□100M□	150M□	합격	정유진
누설전류	□5mA	2.3mA	합격	최준호
전압강도	정격의110%	66V	양호	송미영
온도상승	□25□	18□	합격	한동욱
ESR측정	□0.5□	0.32□	합격	이수현
수명시험	2000시간	완료	합격	조현진
외부단자접촉	광택,산화무	양호	합격	우정환
방열특성	방열재료적용	적합	합격	황민지