원료 품질 검사 체크리스트

□ 검사기본정보

검사일자		검사담당자
원료명		공급업체
로트번호		수량

□ 원료품질검사항목

검사항목	규격기준	측정값	적합	비고
철분함량		65.2%
불순물함량		0.8%
수분함량		3.5%
입도분포		균일분포
인함량측정		0.15ppm
황함량측정		0.22ppm
밀도검사		4.8g/cm□
경도측정		65HB
화학성분분석		규격내
입자형상검사		정상
표면상태확인		양호
패킹상태검사		견고
보관환경확인		적절
배송경로확인		정상