감속기 부품 조립 품질 점검표

점검항목	점검기준	합격	부적격	비고
기어표면정밀도	금속광택유지
샤프트동심도	편심0.05mm이하
베어링조립상태	회전흔들림없음
케이싱균열검사	육안검사합격
윤활유충전정도	규정량준수
연결부볼트체결	토크값규격내
방진패킹설치	누유없음
실장부나사정렬	정렬정밀도□0.1
클리어런스측정	규정범위내
부품산화처리	코팅두께균일
최종동작확인	정상가동확인
포장상태검사	손상없음