소파 안전 기능 점검표

□ 소파 구조 및 안정성

점검항목	점검기준	양호	부진	비고
좌우균형상태	모든다리가동일높이	□	□
밑면고정부위	나사체결상태정상	□	□
쿠션탄성도	원래형태복원도95%이상	□	□
팔받침안정성	흔들림없음	□	□
등받이각도조절	부드러운작동	□	□
침강성능테스트	50kg하중에서2cm이상침강	□	□
지지력테스트	150kg하중지지가능	□	□
줌지네거품	부스러짐없음	□	□
실링재상태	균열손상없음	□	□
표면마감상태	벗겨짐손상없음	□	□
모서리경각안전성	예리한부분없음	□	□
바퀴구동성능	순활한회전	□	□
발판고정력	이동시안정	□	□

□ 화학물질 및 오염 안전성

점검항목	점검기준	양호	부진	비고
포름알데히드농도	0.1ppm이하	□	□
VOC방출수준	기준치이하	□	□
염료이행성	표준액이양성아님	□	□
세균번식방지	항균처리완료	□	□
곰팡이방지력	항균제코팅적용	□	□
오염제거용이성	세척가능한표면	□	□
악취발생여부	무취상태	□	□
가스방출량측정	WHO기준이하	□	□
접착제안정성	분리손상없음	□	□
표면재질검사	유해물질미검출	□	□
염소검사	검출안됨	□	□
중금속함유도	기준치이하	□	□
습기흡수도	5%이하	□	□
화염확산도	난연성기준충족	□	□