전력 제어 장치 안전 점검 점검표

점검항목	점검내용	정상	이상	점검일자	점검자	비고
절연저항측정	절연저항값이 기준값 이상
접지저항측정	접지저항값이 5□ 이하
외관검사	변형, 파손, 부식 여부
전압강하측정	정격전압 기준 □10% 범위 내
전류측정	정격전류 기준 □5% 범위 내
온도측정	표면온도 70□C 이하
차단기동작시험	과전류 차단 기능 정상
누전차단시험	누전감지 정상 작동
연결부점검	나사조임도, 접촉상태 확인
배선상태확인	피복손상, 단선 여부 확인
가동시험	부하 상태에서 정상 동작