광학렌즈 조립 품질 검사 체크리스트

검사항목	검사기준	양호	부적합	조치내용	검사자	비고
렌즈표면청결도	먼지/흠집없음
렌즈광학코팅	코팅균일성
렌즈중심차	0.5mm이내
렌즈두께편차	□0.1mm범위
렌즈곡률반경	설계값□1%
조립간격확인	설계기준값
정렬도검사	축편차0.3mm
접착강도측정	5N이상
광학성능검증	해상도기준충족
수차측정	RMS값기준
투과율확인	95%이상