광학 부품 포장 점검표

점검항목	점검기준	OK	NG	비고
렌즈표면청결도	먼지/손지문없음
렌즈코팅상태	손상/벗겨짐없음
광학특성검사	초점거리정확도
프레임손상여부	균열/변형없음
나선결착확인	견고히결착됨
색상일관성	규격색상일치
크기공차검사	공차범위내
표면처리상태	산화/부식없음
포장재적절성	완충재충분함
포장정보정확성	라벨내용정확
밀봉상태확인	밀봉테이프견고