농기계 부품 조립 점검표

점검항목	점검기준	점검결과	부품명	검사자	비고
엔진부품정렬	미세간격0.5mm이하		실린더헤드	김철수
변속기조립상태	불량률0.1%이하		기어박스	이영희
바퀴축심도검사	편심도5mm이내		차축	박준호
클러치페달작동	유격5-10mm		클러치판	최민정
휠밸런싱측정	편차50g이내		타이어휠	정순영
브레이크시스템	응답시간0.3초이내		브레이크판	윤지영
전기배선연결	저항값5옴이내		배선부재	강동욱
유압라인압력	정격압력□10%		실린더	이상호
냉각시스템누수	누수없음		라디에이터	주미영
연료탱크밀폐	압력2bar이상		탱크캡	황준혁
조향각도정렬	편차□2도이내		스티어링	박수진