차음재 제품 완성 검사 체크리스트

점검항목	검사기준	OK	NG	비고
차음재두께측정	규격범위내
표면품질점검	흠집없음
접합부강도확인	규정값이상
방음성능측정	규격기준충족
습도내성시험	변형없음
온도내성확인	극한조건견딤
밀도측정점검	기준범위내
패키징상태확인	손상없음
라벨정보점검	정보완전성
배치번호추적	식별가능