광통신 모듈 품질 검사 체크리스트 양식

검사항목	검사기준	합격	불합격	보류	점검자	비고
광신호출력전력측정	-5~+5dBm	O
수신감도측정	-28dBm이상	O
파장정확도검사	□3nm	O
스펙트럼폭측정	FWHM : 0.5nm이하	O
편광모드분산검사	15ps이하	O
색분산특성검사	150ps/nm이하	O
광학특성안정성	변화율3%이내	O
광결합효율검사	80%이상	O
외관상태점검	손상없음	O
케이블압착강도	100N이상	O
신뢰성시험통과	1000시간	O