측정 기기 정밀도 점검 체크리스트

점검항목	정밀도기준	측정값	판정결과	확인자	점검일자	비고
마이크로미터정밀도	□0.01mm	0.025mm	합격	김철수	2026-03-11
버니어캘리퍼정밀도	□0.05mm	0.03mm	합격	이영희	2026-03-11
디지털캘리퍼정밀도	□0.02mm	0.018mm	합격	박준호	2026-03-11
높이게이지정밀도	□0.03mm	0.028mm	합격	최민정	2026-03-10
다이얼게이지정밀도	□0.01mm	0.008mm	합격	신대호	2026-03-10
표준게이지검사	□0.005mm	0.004mm	합격	오정숙	2026-03-09
측정면청결도점검	오염도0.5□m이하	0.2□m	합격	홍성민	2026-03-09
영점조정기능검사	반응시간0.2초이내	0.15초	합격	유미래	2026-03-08
전자식게이지배터리	전압3.0V이상	3.2V	합격	장윤희	2026-03-08
측정기계부마모도	마모한계50%이내	15%	합격	김민찬	2026-03-07
기계식눈금해석도	오차범위□0.1mm	□0.05mm	합격	강보은	2026-03-07
습도보정장치작동	보정정확도□0.2%	□0.15%	합격	임솔지	2026-03-06