폐철 재활용 공정 품질 점검표

□ 점검기본정보

점검일자		점검담당자
점검장소
외부온도		습도

□ 공정품질점검항목

점검항목	기준값	측정값	합격	부적격	비고
파쇄공정크기균일성	□5mm
자석분리효율측정	98%이상
불순물함량검사	2%이하
선별라인작동상태	정상작동
압축성형밀도검사	7.2이상
표면산화층두께측정	0.5mm이하
적재물안전성평가	안정적
배출물화학성분분석	허용기준내
포장재질검사	지정규격
라벨표기정확성	명확표기
저장온도환경점검	상온유지
품질기록문서작성	완전기록

□ 최종판정및조치

최종판정
부적격사유
필요조치사항
조치완료일