원료 투입 및 배합 점검표

점검항목	기준값	실측값	적합여부	점검일시	점검자	비고
원료입고확인	98-102%
순도검사	99.5%이상
수분함량측정	0.5%이하
밀도확인	1.2-1.4g/ml
점도측정	50-150cSt
산가분석	1.0mgKOH/g이하
색도검사	ASTM색상
배합비율검증	사양서준수
혼합시간확인	30-60분
온도관리	20-25□
안전보호구착용	필수착용