광학 부품 검사 점검표

□ 기본정보

제품명		검사일
제조업체		검사자
제품규격

□ 광학성능검사

검사항목	규격범위	측정값	판정	비고
초점거리정밀도	□0.1mm	0.05mm	합격
색수차보정도검사	□0.03mm	0.02mm	합격
반사방지코팅균일성	80~95%	90%	합격
투과율측정	□95%	96.5%	합격
곡률반경정밀도	□0.05mm	0.03mm	합격
구면수차평가	□0.2□	0.15□	합격
내부결함검사	기포포함금지	없음	합격
표면거칠기측정	Ra□0.01□m	0.008□m	합격
렌즈중심두께편차	□0.02mm	0.01mm	합격
온도환경변화테스트	-10~60□	합격	합격
습도내성검사	85%RH	168시간	합격
기계적강도시험	추락높이2m	손상없음	합격
렌즈광축정렬도	□0.5도	0.2도	합격