안경 렌즈 품질 검사 점검표

검사항목	표준값	측정값	합격여부	검사일자	검사자	비고
렌즈도수정확도	□0.12D
렌즈두께허용차	□0.1mm
렌즈곡률반경검사	표준범위
표면거칠기검사	Ra□0.2□m
굴절률측정	□0.001
색채균일성검사	합격기준
광학왜곡검사	0.5%이내
렌즈중심오차검사	□0.5mm
코팅부착력검사	통과
내충격성검사	통과
UV차단율검사	99%이상
렌즈손상여부검사	결함없음