트랜스미션 부품 품질 점검표

점검항목	기준값	측정값	합격	부적합	비고
유압유누수	0□
기어박스온도	95□C이하
변속거동응답시간	□500□
진동측정RMS값	□2.5□/s
소음레벨측정	□85dB
토크전달효율	□96%
누유유막두께	0.5-2.0□
표면결함검사	없음
풀리성능확인	정상
기어이빨마모	□0.1□
클러치작동력	50-70N
냉각계통유동	□1.5L/분