광학 부품 정밀도 점검표

점검항목	점검기준	측정값	적합	부적합	특이사항
렌즈표면굴곡도		□0.05mm
광축정렬도		□0.1mm
코팅면상태		이상없음
초점거리측정		50.0mm
굴절률편차		□0.001
표면거칠기		Ra0.1□m
색수차측정		0.5mm이내
투명도검사		99%이상
균열및흠검사		검출안됨
엣지처리상태		매끄러움
내구성시험		합격