정밀 부품 가공 점검표

□ 치수검사

점검항목	검사결과	규격범위	합부판정	비고
외경치수(mm)		□10.00□0.05
내경치수(mm)		□5.00□0.05
높이치수(mm)		25.0□0.1
면거리(mm)		15.0□0.2
테이퍼각도		30□□1□
표면거칠기		Ra0.8~1.6
평면도		0.05이하
원통도		0.05이하
직각도		0.05이하
동축도		0.05이하
측정기정확도		□0.01
모서리정리		0.5□45□
부식검사		이상없음
광학검사		흠집없음

□ 표면처리및외관

점검항목	검사결과	기준	합부	비고
코팅두께		10~20□m
색상균일성		균일
흠집검사		1mm이상금지
기포검사		없음
벗겨짐검사		없음