광학 부품 제작 점검표

검사항목	기준값	측정값	합격여부	검사일	검사자	비고
렌즈곡률반경	R=50.0mm
표면거칠기	Ra□0.8□m
굴절율측정	n=1.5□0.01
중심두께	d=5.0□0.1mm
명확성검사	등급A
색수차검사	□f□2%
경면도검사	□90%
투과율측정	T□95%
비구면계수	K=-1.5
편심거리검사	e□0.05mm
도막부착력	등급5