포장재 품질 안정성 점검표

점검항목	기준값	측정값	합격여부	측정일시	담당자	비고
인쇄색감정도	□5□E			2026-02-25	김철수	색감 편차 최소화
포장용지강도	□80g/m□
접착력검사	□3N/cm
포장박스크기	□2mm
지면평탄도	□5mm
잉크번짐방지	□4단계
내수성검증	30분이상
내유성검증	30분이상
투명도확인	90%이상
마모저항성	□1000회
외형결함검사	0개/100개					손상이나오염없음