렌즈 코팅 품질 점검표

점검항목	표준값	측정값	판정	비고
코팅두께	0.5□0.05um
광학반사율	<1.5%
접착력	5B이상
경도	7H이상
표면평탄도	□/4이하
균일성	□5%
오염도	0.5um이하
스크래치	DDIN1개미만
구면변형도	□0.2mm
내환경성	200시간
굴절률편차	□0.01